**树莓派 与 服务器**

/// <summary>

/// /// Rpi → Server 通信格式(图片)

/// ---------------------------------------

/// | 0-3 | 4 - x-1 |x - x+3 |

/// ---------------------------------------

/// | # | | $ |

/// ---------------------------------------

/// 0-3, 固定开头

/// 4， 消息类型 0：图片

/// 5-x-1， 消息主体

/// x-x+3， 固定结尾

/// </summary>

///

/// <summary>

/// /// Rpi → CommandServer 通信格式（测距）

/// --------------------------------------------------------------

/// | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

/// --------------------------------------------------------------

/// | # | 100 | , | 100 | , | 100 | , | 100 | $ |

/// --------------------------------------------------------------

/// 1, 前

/// 2， 右

/// 5， 后

/// 7， 左

/// </summary>

///

/// <summary>

/// /// RpiServer（图片服务器） → Rpi 通信格式

/// ---------

/// | 0-3 |

/// ---------

/// | # |

/// ---------

/// 0000 服务器 DOWN

/// 0001 服务器 UP

/// 0010 Rpi 连接 服务器 成功

/// 0011 Rpi 连接 服务器 失败

/// 0100 Rpi 请求 成功

/// 0101 Rpi 请求 失败

/// 0110 Rpi 发送图片 成功

/// 0111 Server 请求 重发图片

/// 1000 Rpi 发送测距 成功

/// 1001 Server 请求 重发测距

/// 1010 Session 类中 异常

/// 1011 请求格式不符合过滤器的格式

/// 1100 Session 关闭

/// </summary>

///

/// <summary>

/// /// CommandServer → Rpi通信格式

/// --------------------------------------------------------------

/// | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

/// --------------------------------------------------------------

/// | | | | | | | | | |

/// --------------------------------------------------------------

/// 0, 前

/// 1， 后

/// 2， 左

/// 3， 有

/// 4, 抬头

/// 5， 低头

/// 6， 视频

/// </summary>

///